農耕作業用トレーラ（けん引式農作業機）の公道走行における確約書

●　安全対策について

けん引する農耕トラクタに応じて、農耕作業用トレーラに必要な安全対策（連結部のチェーン）や灯火器類を所定の位置に備えています。

●　特殊車両通行許可申請について

装着後、全幅2.5ｍ、全長12ｍ、全高3.8ｍを超える場合など、特殊車両通行許可が必要な場合は、走行する道路に応じた管理者に対して許可を得ます。

上記のとおり相違ないことを確約します。

令和　　年　　月　　日

氏名（使用者）